

# Sjekkliste ved avslutning av arbeid på kommunal veg

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saksreferanse |  | | Vegnummer: |  |
| Strekning frå Hp/km: |  | | Strekning til Hp/km: |  |
| Arbeid som er utført: |  | | | |
| Ansvarshavande: |  | | | |
| Stadsansvarleg(e): |  | | | |
| Kontroll utført dato: |  | Kontroll utført av: | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Forhold:** | **OK:** | **Merknad:** | **Frist:** |
| ***Trafikkskilt*** | | | |
| Mellombels trafikkskilt nytta i samband med arbeidet er fjerna |  |  |  |
| Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlege |  |  |  |
| ***Signalregulering*** | | | |
| Mellombels signalregulering er fjerna |  |  |  |
| Permanent signalregulering er igangsett |  |  |  |
| ***Vegoppmerking*** | | | |
| Midlertidig vegoppmerking er fjerna |  |  |  |
| Permanent vegoppmerking er tilfredsstillande |  |  |  |
| ***Sikringsutstyr*** | | | |
| Midlertidig sikringsutstyr er fjerna |  |  |  |
| Permanent sikringsutstyr er montert iht. normalbestemmingane |  |  |  |
| ***Anleggsområde*** | | | |
| Brakkerigg er fjerna |  |  |  |
| Arbeidsområdet er rydda |  |  |  |
| ***Vegdekke*** | | | |
| Vegdekket er i tilfredsstillande stand |  |  |  |
| Det ligg ikkje grus eller steinar på vegdekket |  |  |  |
| ***Adkomst*** | | | |
| Adkomst til alle berørte eigedomar er tilfredsstillande |  |  |  |
| ***Istandsetting*** | | | |
| Vegen er mellombels istandsett med grus/oljegrus |  |  |  |
| Vegen er permanent istandsett med asfalt |  |  |  |
| Asfaltseddel er lagt ved? |  |  |  |
| **Merknadar:** | | | |